**ПОРТ DPG-25 ФKZ, DPG-150 ФКZ, MP-55ФКZ.**

**Краткая инструкция кассира.**

**Включить ККМ нажать клавишей (распечатается Служебный чек).**

**Режим регистрации.**

 ГЛАВНОЕ МЕНЮ 1 3 0 ИТОГ

**Регистрация одной продажи.**

 СУММА 1СЕК ИТОГ

**Регистрация нескольких продаж одним чеком.**

 СУММА 1СЕК СУММА 1СЕК ИТОГ

**Регистрация безналичным расчетом (оплата картой).**

 СУММА 1СЕК КАРТА

**Аннулирование не закрытого чека (до нажатия ИТОГ).**

когда набрали сумму и нажали номер отдела нужно нажать, СТ ИТОГ

**Возврат закрытого чека.**

 СТ (удерживать до появления **В**) СУММА 1СЕК ИТОГ

**Х-отчет (отчет без гашения)**

 ГЛАВНОЕ МЕНЮ 2 3 0 ИТОГ ИТОГ 1 3 0 ИТОГ

**Z-отчет (отчет с гашением)**

 ГЛАВНОЕ МЕНЮ 3 3 0 ИТОГ ИТОГ

**Выключение кассового аппарата**.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 0

**Важные рекомендации.**

1. **Не разрешается устанавливать устройство под прямыми солнечными лучами или рядом с нагревательными приборами!**
2. **Не разрешается устанавливать устройство в насыщенных паром, влажных и пыльных местах!**
3. **Не разрешается подключать устройство к розеткам одновременно с другими электроприборами (например: холодильниками, двигателями и т.д.)**

**После покупки ККМ нужно подключить его к электросети на 24 часа. Если ККМ не эксплуатируется, рекомендуется еженедельно подключать его к сети не менее чем на 3-4 часа.**

Лента 57 терма.

По вопросам обращения с кассовым аппаратом

Звоните в ЦТО “KassCentre” ИП Медведев А.П.

По тел: 55-08-26, 52-06-42.





 **https://youtu.be/B7qDK4NTJu8**